*Приложение*

*к объявлению* *о выборе поставщиков на поставку товаров*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Калгон | Средство для смягчения воды и предотвращения образования накипи Calgon 2 в 1. Смягчает жесткую воду - защищая все важные детали Вашей стиральной машины от образования накипи. С Calgon ваша стиральная машина работает эффективнее и качество стирки не снижается со временем. Использование Calgon при каждой стирки так же позволяет сохранить мягкость ткани, белые вещи - белыми, а остальные цвета - яркими. Вес:1,1 кг | шт | 36 |
| 2 | Ваниш | Удаляет любые типы пятен, даже самый стойкиеБезопасен как для цветных, так и для белых вещейЭффективен при любой температуреПодходит для деликатных тканей: шерсти и шелкаОбъём 1 лПодходит для деликатных тканей, шерсти и шелка. Vanish Oxi Action подходит как для белых, так и для цветных вещей. | шт | 36 |
| 3 | Батарейки мизинчиковые | Производитель DuracellТип БатарейкаТипоразмер AAAКоличество батареек в упаковке 2 (шт.)Состояние Новое | пачка | 50 |
| 4 | Батарейки пальчиковые | Производитель DuracellСтрана производитель ГерманияТип БатарейкаТипоразмер AAТип аккумулятора AlkalineЕмкость аккумулятора 1500.0 (мА/ч)Напряжение 1.5 (В)Состояние Новое | пачка | 50 |
| 5 | Белизна | Основное назначение средства Для дезинфекции, Отбеливатель, УниверсальноеТип средства ЖидкостьОсобенность средства НеорганическоеОбъем 1000.0 (мл)Производитель ПрофхимСтрана производитель Казахстан | шт | 36 |
| 6 | Кондиционер для беля | Кондиционер для белья Lenor "Скандинавская Весна",Количество в упаковке: 1Тип индивидуальной упаковки: Без упаковкиОбъём, л: 1Назначение: Для всех видов тканейПроизводитель: LenorСтрана производитель: РоссияКоличество в упаковке: 2 шт | шт | 36 |
| 7 | Валик для покраски 250 мм | Вес 0.221 кгПроизводитель MTXТип упаковки флексопакетДлина 250 ммТип микрофибраДиаметр 48 ммПрименение для внутренних и наружных работДиаметр бюгеля 8 ммВысота ворса 8 ммМатериал шубки полиэстер | шт | 40 |
| 8 | Водоэмулсия 25 л | Страна производитель КазахстанТип использования Для внутренних работОснова краски ВодоэмульсионнаяЦвет по выбору заказчикаОписание Водоэмульсионная моющаяся краска Remalux Интерьер 2 для внутренних работ.Свойства отличная укрывистость хорошо моется водойОбласть применения стены, бетон штукатурка, гипсокартон каменные поверхностиВодоэмульсионная краска должен быт колерован по цветам цвет согласовать заказчиком перед тем как колеровку делатьДата выпуска краски 2020 годГарантия 12 месяцевОбъём ведро 25 кг | кг | 5000 |
| 9 | Гель для мытья посуды | Назначение Для ручного мытья посудыМарка фейриТип средства ЖидкостьОбъем 1000.0 (мл)Производитель Procter&Gamble | шт | 36 |
| 10 | Гипс "Алит" 20 кг | Производитель АлитСтрана производитель КазахстанТип по составу ГипсоваяТип использования Для внутренних работНазначение материала Для бетона, Для газобетона, Для гипсокартона, Для камня, Для кирпича, Для пенобетона, Для пенопласта, Для цементных поверхностейСостояние материала Сухая смесьЦвет БелыйУпаковка Мешок бумажныйФасовка материала (кг) 20.0 | меш | 50 |
| 11 | Гипсокартон 8 мм | Бренд KnaufТолщина 8 ммРазмеры 1200х2500Вид ГКЛКонструкция подвеснойВлагостойки | лист | 25 |
| 12 | Губки | Губка хозяйственная перфорированнаяМатериал: поролон, абразивный материалЦвет: разноцветныеРазмер: 80\*60\*40 смВ упаковке 5 шт.В коробке 30 упаковокПроизводство: Россия, г. Новосибирск | пачка | 50 |
| 13 | Диск для болгарки 150 д | Кол-во в упаковке.25Наружный диаметр150 ммТолщина1.6 ммПосадочный диаметр22 ммШлифматериал14АНазначение круга металлТип круга41 (круг отрезной) СвязкаBF(БУ)Вес брутто0.05 кгКоробка200 шт. | шт | 200 |
| 14 | Диск для болгарки 180 д | Кол-во в упаковке.25Наружный диаметр180 ммТолщина1.6 ммПосадочный диаметр22 ммШлифматериал14АНазначение круга металлТип круга41 (круг отрезной) СвязкаBF(БУ)Вес брутто0.07 кгКоробка200 шт. | шт | 200 |
| 15 | Диспенсер для бумажного полотенца | Производитель PALEXСтрана производитель ТурцияВид диспенсера БытовойЦвет БелыйПоверхность МатоваяТип диспенсера НастенныйФорма прямоугольнаяТип управления Механическое | шт | 15 |
| 16 | Затирка для кафеля белая | Страна производитель РоссияПроизводитель CeresitСрок хранения 12.0 (мес)Минимальная рабочая температура окружающей среды 5.0 (град.)Максимальная рабочая температура окружающей среды 30.0 (град.)Прочность на сжатие 20.0 (МПа)Упаковка МешокФасовка 25 кгТип использования Универсальный | мешок | 5 |
| 17 | Лезвие для технического ножа | Лезвия для канцелярского ножа 10 шт в пластиковой коробке, ширина 18 мм | уп. | 5 |
| 18 | Технически нож | Производитель StayerСтрана производитель ГерманияТип инструмента Нож строительныйФорм-фактор выдвижнойШирина лезвия 18 ммСостояние Новое | шт | 30 |
| 19 | Катушка удлинитель 50м | Страна производитель РоссияТип Удлинитель на катушкеКоличество выходных розеток 4.0 (шт.)Выключатель НетДлина шнура 50.0 (м)Выходная розетка ЕвроЦвет корпуса СерыйНамотка на рамку ДаСпособ намотки кабеля удлинителя РучнаяСтепень защиты IP 20Защитная крышка НетСостояние НовоеНапряжение 220.0 (В)Номинальный ток 16.0 (А)Мощность нагрузки 3500.0 (Вт) | шт | 2 |
| 20 | Кафель (половой серый) | Производитель "Пиастрелла"Страна производитель РоссияТип плитки УниверсальнаяТолщина 7.0Цвет Светло-серыйШирина 300 ммДлина 300 ммСтепень блеска МатоваяФорма плитки КвадратнаяМорозостойкая плитка TrueСорт плитки 1 сортКоличество плиток в одной упаковке 17.0Вид элемента ПлиткаДополнительные характеристики | пачка | 120 |
| 21 | Кафель настенный | Вес, кг: 15.833Производитель: RoveseДлина (см): 30.0Ширина (см): 20.0Толщина плитки (мм): 7.0Упаковка (м²): 1.2Количество плиток в упаковке: 20Цвет: белыйОсновной материал: КерамикаФормат: ПрямоугольникТип продукта: Настенная плиткаПокрытие: ГлянцевыйРисунок: ОтсутствуетКрая: ПрямойМарка: CERSANITТип упаковки: Коробка | кв.м | 80 |
| 22 | Кафельный клей "Крепость" | Условное обозначение смесь сухая растворная, цементная,клей плиточныйЦвет серыйСвязующее цементВодостойкость водостойкаяТемпература применения от +5ºС до +30ºСЖизнеспособность раствора 2 часаМарка по подвижности Пк2Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кгПрочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПаМарка по прочности М75Затирка швов через 24 часа | кг | 750 |
| 23 | Клей монтажный универсал | Подходит для внутренних и наружных работПревосходная адгезияБыстрое и сильное первоначальное схватываниеНадежное вибро- и ударопрочное соединениеМорозостойкийПроизведен в ЕвросоюзеМаркировка: S-601Температура нанесения: +10…+30 ºСТемпература эксплуатации: -20…+60 ºСЦвет: бежевыйОбъем баллона: 280 мл | шт | 100 |
| 24 | Клей обойный, двух компонентный | Страна-производитель ГерманияДля надёжного оклеивания тяжелых, структурированных обоев, виниловых обоев на бумажной основе и флизелиновых обоев.Упаковка: Бутылка 500 г нетто.Специальные свойстваМгновенная растворимостьВысокое сопротивление отслоению из-за влагиИсключительно прочный, надежный, долгосрочный результатРавномерная консистенция для легкого нанесенияЛегкое скольжение дает возможности коррекции рисункаСтойкий к извести и бетонуПлотность: 1,1 - 1,2 г /мл | шт | 3 |
| 25 | Клей универсальный мастер | Вес: 1000 гКоличество в упаковке: 1В боксе: 24 шт.Тип индивидуальной упаковки: пластиковая баночкаМатериал: КлейГарантийный срок, мес.: 24Назначение клея: УниверсальныйВес, кг/Объём, л: 1,0Производитель: QualityСтрана производитель: Россия | шт | 150 |
| 26 | Наливной пол 30 кг | НАЛИВНОЙ ПОЛ ЭКОПОЛ 30 КГЦвет светло-серыйТара мешокНачало схватывания от затворения не ранее 60 минутНасыпной вес 930 кг/м3Прочность на сжатие не менее 10 МПаПрочность при растяжении на изгиб не менее 4,2 МПаПлотность 1600 кг/м3Адгезия к бетону (огрунтованному) не менее 1,0 МПаКачество слияния отдельных частей хорошее | кг | 900 |
| 27 | Палка удлинитель | Страна производитель РоссияПроизводитель StayerСостояние НовоеТип Ручка удлинитель телескопическаяДлина 1.3 м | шт | 4 |
| 28 | Пена монтажная "Титан" | Страна производитель РоссияСостояние НовоеВыход: до 45 л (налив 750 мл) или до 30 л (налив 500 мл)Время среза: менее 60 минутВторичное расширение от 180% до 210%МорозостойкиАппликатор ERGOСрок годности: 18 месяцевГод выпуска 2020 год | шт | 200 |
| 29 | Перчатки х/б | Перчатки из хлопчатобумажной ткани,с точечным покрытием ПВХ. 10 класс вязки. | пара | 200 |
| 30 | Пистолет для монтажного клея | Бренд - Stayer.Тип - Пистолет для герметики полу корпусной.Объём - 310 мл. | шт | 5 |
| 31 | Полинор | Производитель PolynorСтрана производитель РоссияФорма поставки материала ФасованнаяПлотность 25.0 (кг/м3)Класс материала по теплопроводности НизкаяТеплопроводность 025 Вт/мКМинимальная рабочая температура -90.0 град.)Максимальная рабочая температура 121.0 (град.) | шт | 200 |
| 32 | Порошок 10 кг | Тип Стиральный порошокОсобенность средства БесфосфатныйТип стирки Автомат Полуавтомат Ручная стиркаТип белья ЦветноеПроизводитель Clovin Germany GmbhСтрана производитель ГерманияВес, кг 10.5 кг | кг | 360 |
| 33 | Рулетка 3 м | Производитель StayerСтрана производитель РоссияСостояние НовоеТип Рулетка измерительнаяДлина 3 мБренд StayerМагнит НетАвтостоп ДаШирина ленты 16 мм | шт | 5 |
| 34 | Рулетка 5 м | Производитель StayerСтрана производитель РоссияДлина полотна 5.0 (м)Состояние НовоеТип Рулетка измерительнаяДлина 5 мБренд StayerМагнит НетАвтостоп ДаШирина ленты 19 мм | шт | 5 |
| 35 | Силикон белый | Производитель MapeiСтрана производитель ИталияМатериал СиликонТип использования УниверсальныйКоличество компонентов ОднокомпонентнаяМинимальная температура эксплуатации -40.0 (град.)Максимальная температура эксплуатации 180.0 (град.)Объем 310.0 (мл)Цвет белый | шт | 150 |
| 36 | Тряпки вискозная | Материал полиэстер, вискозаЦвет разныйПроизводитель ElfeДополнительные характеристикиТип упаковки пакет, цветной стикерРазмер 300 х 380 ммКоличество в упаковке 5Плотность 80 г\м2Вeс салфетки 8,5 г | пачка | 50 |
| 37 | Уголок мебельный | Производитель СибртехМатериал крепежного изделия СтальПокрытие ЦинкВeс 0.033 кгДлинa 30 ммШиринa 30 ммТолщинa 2 ммВысотa 40 мм | шт | 1000 |
| 38 | Униформа для работников прачечной | Тип одежды и обуви СмешаннаяТип ткани Костюмная тканьУниформа женский с отложным воротником ,короткий рукав, два боковых накладные карманы и боковыми разрезами. Центральная застежка на пуговице.Головной убор :косынка/банданаБрюки прямые на резинке.Ткань: 35 хб, 65 пэ, плотность 150 гм2Цвет и размер по выбору заказчика | шт | 6 |
| 39 | Униформа для рабочих зимний | Страна производитель КазахстанВид изделия Куртка и полу комбинезонПол УнисексСезон ЗимаВодостойкость ДаРегулировка размера ДаЦвет и размер по выбору заказчикаСостояние НовоеЗимняя утепленная куртка состоит из куртки и полукомбинезона.Воротник отложной, со съемным капюшономВерхние и нижние карманы накладные.Ветрозащитный клапан на контактной лентеВерхняя часть спинки и полочки желтого цвета(синий,красный,черный)Ткань смесовый 70% п/э 30% х/бУтеплитель куртки 100г/м2 синтепон 3 слояУтеплитель низа 100г/м2 синтепон 2 слояПодклад Т190 | комп | 19 |
| 40 | Финишка "Алит" 20 кг | Производитель АлитСтрана производитель КазахстанСостояние материала Сухая смесьТип шпаклевки ГипсоваяНазначение шпаклевки ФинишнаяТип использования УниверсальныйЦвет БелыйУпаковка Мешок бумажныйФасовка материала (кг) 20.0 | кг | 750 |
| 41 | Цемент 50 кг | Страна производитель КазахстанМарка цемента М400Упаковка Мешок бумажныйВес упаковки 50.0 (кг) | мешок | 10 |
| 42 | Чернозем универсальный цветочный | Производитель АгроСнабРитейлСтрана производитель РоссияОбъем 20.0 (л)Вес 9.0 (кг) | л | 1000 |
| 43 | Шпатель резиновый 40 мм | Производитель ЗубрСтрана производитель РоссияСостояние НовоеТип инструмента Шпатель резиновыйШирина полотна 40 ммЦвет полотна Белый | шт | 4 |
| 44 | Краска эмаль | Эмаль ПФ-115 универсальнаяСтрана производитель КазахстанОснова эмали АлкиднаяФасовка – 2,9 кгАэрозольная эмаль НетТемпература нанесения: от +5 до +35 °СУсловия эксплуатации: внутри и снаружи помещенийСрок годности 12 месяцевНанесение: кистью, валиком, напылениемЦвет по выбору заказчика | кг | 260 |
| 45 | Направляющий профиль | Страна производитель КазахстанВид профиля Направляющий стеновойПокрытие Без покрытияСостояние НовоеРазмер 28/27x3м толщина 0,6 мм | 100 | м |
| 46 | Профиль | Профиль стоечный Knauf ПС-2Сечение, мм:60х30Длина, мм: 3000Покрытие Без покрытияСостояние Новое | 200 | м |
| 47 | Стамески | Стамески изготовлены из высококачественной инструментальной сталиРукоятки из кдаропрочного пластика не подвержены раскалыванию и допускают использование киянкиНабор стамесок(4 шт.) с пластмассовой ручкой, 6; 12; 18; 24мм, | набор | 5 |
| 48 | Шуруп по дереву | Материал Углеродистая стальПокрытие ФосфатТип головки Phillips (PH)Наконечник ОстрыйДлина 16 мм 32 ммСтрана производства РоссияУпаковке – 500 шт | Пачка | 5 |
| 49 | Сверло алмазная (пёрышка) | Сверло Glasbohrer SPEEDДиаметр, мм 6,8,10Длина, мм 60Материал обработки стекло/кафельТип хвостовика цилиндрическийТип копьевидное | Набор | 5 |
| 50 | Плоскогубцы | Пассатижи 180мм, CombiMaxДлина, мм 180Диэлектрическое покрытие даФункция "антистатик" нетМатериал губок инструментальная стальРукоятки-чехлы многокомпонентныеФорма губок прямая | шт | 6 |
| 51 | Зубила | Зубило НИЗ 160 мм FITДлина, мм 160Вес, кг 0,21Ширина рабочей части, мм 16 | шт | 3 |
| 52 | Полотно по металлу | Полотно для ножовки по металлу 1,25х12х300ммДлина, мм 300Материал для металлаШирина, мм 12Толщина, мм1.25 | шт | 50 |
| 53 | Ручка для мебели | Страна производитель РоссияРучка скоба РС146CP,Вес: 5 гКоличество в упаковке: 10Тип индивидуальной упаковки: Стрейч-пленкаМатериал: металРазмер 12 см × 0,8 см × 2,4 смЦвет: Матовый хромСтрана производитель: Россия | шт | 200 |
| 54 | Растворитель | Растворитель Р646Производитель ООО"Восход"Страна производитель РоссияФасовка материала 1.0 (л)Срок хранения 24.0 (мес)Тип использования Универсальный | л | 50 |
| 55 | Валик для эмаль | Тип валика Валик с ручкойМатериал валика поролонМатериал ручки ПластикДиаметр валика 30.0 (мм)Длина валика 250.0 (мм)Производитель СибртехСостояние НовоеЗапасной насадка – 5 шт | Набор | 10 |
| 56 | Крестики для кафеля | Производитель ЗубрСтрана производитель РоссияВид элемента Крестики для плиткиСостояние НовоеРазмер – 2ммПачке – 100 шт | пачка | 3 |
| 57 | Стремянка | Стремянка с органайзеромМаксимальная нагрузка 150 кгТип лестницы/вышки стремянкаМакс. высота 1.99 мРабочая высота 3.50 мМатериал алюминийКоличество платформа 1 1Количество ступеней 6 шт. | шт | 3 |
| 58 | Уголок алюминиевая | Высота, мм 15ГОСТ 15176-89Марка АД31ТМатериал алюминийШирина, мм 15Длина 3 м | м | 100 |
| 59 | Шнур разметочный Hobbi, 30 м, | Вес: 94 гКоличество в упаковке: 1Тип индивидуальной упаковки: подложка, блистерМатериал: ПластикДлина, м: 30Краска в наборе: даПроизводитель: HobbiСтрана производитель: Россия | шт | 2 |
| 60 | Резиновая краска | Благодаря высокой водостойкости и эластичности, для окраски наружных и внутренних поверхностей. Отлично держится в бетонных бассейнах, на крышах, в подвалах и цоколей.Цеха и гаражи, покрытые двумя слоями краски, выдерживают нагрузку от движения тяжёлой техники, автомобилей на шипованной резине.Важной характеристикой резиновой краски является то, что она не скользит.Тротуарная плитка, покрытая резиновой краской, не разрушается от мороза и воды.Имеет высокую стойкость к температуре, до + 200° С она не темнеет и не издаёт неприятного запаха.Фасовка ведро - 12 кгЦвет по выбору заказчикаБыстрая скорость высыхания — 1–2 часа (при температуре около 20 °С, влажности воздуха — 65%).Легкость нанесения — для работы подойдет валик, кисть.Износостойкость и долговечность — срок эксплуатации 8–10 лет.Безопасность — в составе нет ядовитых растворителей и компонентов.Сверхгибкость и растяжимость — резиновая пленка способна растягиваться на 300–400%.Гарантия не мене 3 года | ведро | 10 |
| 61 | Железный уголок | Размер стального равнополочный уголка 4\*4 см длина не мене 6 м | м | 120 |
| 62 | Профлист | Страна производитель РоссияНазначение Стеновой (для забора)Материал профнастила СтальПокрытие ПолимерноеМаркировка профнастила CЦвет ЗеленыйФорма гофры ТрапециевиднаяТолщина 0.5 (мм)Ширина 1040.0 (мм)Длина 6000.0 (мм)Высота волны 16.0 (мм) | шт | 30 |
| 63 | Обой | Наименование: Обои виниловые водостойки моющисяСтрана: Россия:Ширина x длина: ширина 106 см, длина 10,05 м.Основа: обои на флизелиновой основеПокрытие: Обои с виниловым покрытиемВ упаковке, шт.: 6Отпускается: упаковкамиШирина: ширина 106 смФактура обоев: Текстурные (с тиснением)Тип обоев: Винил на флизелинеЦвет по выбору заказчика | м2 | 250 |
| 64 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ NICOBAND | NICOBAND Самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет коричневый, длина 10м., ширина 30см.Бренд: ТехноНИКОЛЬ | рулон | 8 |
| 65 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ NICOBAND | NICOBAND Самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет коричневый, длина 10м., ширина 20см.Бренд: ТехноНИКОЛЬ | рулон | 22 |